*Załącznik nr 1 do OPZ*

**Województwo Świętokrzyskie**

**Powiat Buski 2601**

**Zakres zamówienia dotyczącego inicjalnej powiatowej bazy GESUT
oraz informacje o istniejących materiałach PZGiK, które mogą być
wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia**

1. Podstawowe informacje o stanie i sposobie prowadzenia mapy zasadniczej w postaci elektronicznej. W ramach niniejszego zamówienia w powiecie Buskim tworzona będzie inicjalna powiatowa baza GESUT dla całych jednostek ewidencyjnych niżej wymienionych:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **TERYTjednostkiewid.** | **Nazwa jednostki** **ewidencyjnej** | **Ilość obrębów** | **Pole powierzchni mapy** **zasadniczej [ha]** | **Mapa założona na podstawie[0 lub 1]\*** | **Treść mapy zasadniczej** |
| **miejskich** | **wiejskich** | **hybrydowej** | **wektorowej** | **Pomiarówterenowych[0 lub 1]** | **Pomiarówkartometrycznych[0 lub 1]** | **Innychmateriałów[0 lub 1]** | **Obligatoryjna[ha]** | **Obligatoryjnaz fakultatywną[ha]** |
| 1. | 260103\_4 | Nowy Korczyn – miasto | 1 | 0 | 217 | 153 | 1 | 1 | 0 | 0 | 370 |
| 2. | 260103\_5 | Nowy Korczyn – obszar wiejski | 0 | 23 | 660 | 1697 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2357 |
| 3. | 260104\_4 | Pacanów - miasto | 1 | 0 | 0 | 2539 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2539 |
| 4. | 260104\_5 | Pacanów – obszar wiejski | 0 | 26 | 0 | 362 | 1 | 1 | 0 | 0 | 362 |
| **Razem:** | **2** | **49** | **877** | **4751** | - | - | - | **0** | **5628** |

\*„**0**” – jeżeli nie wykonany został dany rodzaj pomiaru; „**1**” - jeżeli wykonany został dany rodzaj pomiaru

1. Mapa zasadnicza prowadzona jest w układzie **PUWG 2000 strefa 7**, w programie **EwMapa** firmy GEOBID.
2. Od 2007 r. wszystkie opracowania wprowadzane są do bazy mapy zasadniczej w postaci wektorowej.
3. Od 2009 r. mapa analogowa została zastąpiona mapą hybrydową (rastrowo-wektorową).
4. Dla obszarów objętych zamówieniem dotyczącym inicjalnej powiatowej bazy GESUT Zamawiający udostępni Wykonawcy operaty techniczne dotyczące aktualizacji mapy zasadniczej (dc projektowych), inwentaryzacji powykonawczej (sieci uzbrojenia terenu, budynków, budowli) itp. zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | TERYTjednostkiewidencyjnej | Szacunkowa liczba operatów zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych [szt] | Szacunkowa powierzchnia będąca przedmiotem opracowania GESUT [ha] |
| do 2006 roku | od 2007 roku |
| 1. | 260103\_4260103\_5 | 560 | 860 | 2182 |
| 2. | 260104\_4260104\_5 | 561 | 1100 | 2321 |
|  | RAZEM: | **1121** | **1960** | **4503** |

1. Powierzchnię obszaru objętego założeniem GESUT oszacowano na 80% ogólnej powierzchni mapy zasadniczej.