*Załącznik nr 1 do OPZ*

**Województwo Świętokrzyskie**

**Powiat Buski 2601**

**Zakres zamówienia dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków**

**oraz informacje o istniejących materiałach PZGiK, które mogą być   
wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia**

1. Podstawowe informacje charakteryzujące sposób założenia i prowadzenia EGiB dla obrębów ewidencyjnych niżej wymienionych:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR ZADANIA** | **Obręb** | | **Materiały źródłowe wykorzystane do założenia/ odnowienia EGiB** | **Szacunkowa liczba punktów granicznych ogółem** | **Liczba punktów granicznych w postaci wektorowej** | **Liczba działek ogółem** | **Liczba działek w postaci wektorowej** | **Mapa ewidencyjna** | | | **Informacje o osnowie geodezyjnej wykorzystanej do założenia EGiB** |
| **Id** | **Nazwa** | **postać mapy** | **Skala mapy źródłowej** | **Układ współrzęd.** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | 260101\_5.0005 | Budzyń | 1) Scalenie gruntów wyk. w latach 1984-1985 r. | 1250 | 633 | 358 | 23 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 | Osnowa wykorzystana do założenia EGiB w 2011 r. została przeliczona na układ PL-2000 (wyrównanie dla całej jednostki ewidencyjnej) uzyskując: - przeciętny błąd położenia punktu 0,1851 m - maksymalny błąd położenia 0,6210 m. |
| 260101\_5.0010 | Gadawa | 1) Scalenie gruntów wyk. w latach - 1987-1988 r. | 1150 | 176 | 314 | 25 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 |
| **2** | 260101\_5.0006 | Chotelek | 1) Nowy pomiar do założenia ewidencji gruntów wyk. w 1957-1960.  2) Aktualizacja 1975-1976 r. 3) dokumentacja uwłaszczeniowa | 2450 | 860 | 715 | 107 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 |
| 260101\_5.0025 | Olganów | 1) Nowy pomiar do założenia ewidencji gruntów wyk. w 1957 – 1958  2) dokumentacja uwłaszczeniowa | 2600 | 920 | 1001 | 45 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 |
| **3** | 260101\_5.0008 | Elżbiecin | 1) Scalenie gruntów wyk. w latach - 1978-1979 | 750 | 445 | 261 | 74 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 |
| 260101\_5.0044 | Zbrodzice | 1) Nowy pomiar do założenia ewidencji gruntów wyk. w 1957–1958 r. 2) Nowy pomiar i kontrola terenowa wyk. w latach 1991-1992 r.  3) dokumentacja uwłaszczeniowa | 1750 | 577 | 574 | 83 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 |
| **4** | 260101\_5.0012 | Janina | 1) Dokumentacja źródłowa do założenia ewidencji gruntów opracowana w latach 1960-1961, jako aktualizacja podkładów scaleniowych z 1929 r. – niekompletna  2) Dokumentacja uwłaszczeniowa | 4250 | 454 | 1704 | 88 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 | Brak danych dotyczących osnowy wykorzystanej do założenia EGiB |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **5** | 260101\_5.0014 | Kawczyce | 1) Nowy pomiar do założenia ewidencji gruntów wyk. 1957-1958 r.  2) Dokumentacja uwłaszczeniowa | 1000 | 613 | 309 | 67 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 | Osnowa wykorzystana do założenia EGiB w 2011 r. została przeliczona na układ PL-2000 (wyrównanie dla całej jednostki ewidencyjnej) uzyskując: - przeciętny błąd położenia punktu 0,1851 m - maksymalny błąd położenia 0,6210 m. |
| 260101\_5.0030 | Radzanów | 1) Scalenie gruntów wyk w 1980r  2) Nowy pomiar wykonany do założenia ewid, gr. w 1957 r. dla terenów wyłączonych ze scalenia  3) dokumentacja uwłaszczeniowa | 2200 | 1337 | 783 | 302 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 |
| **6** | 260101\_5.0017 | Kostki Małe | 1) Nowy pomiar do założenia ewidencji gruntów wyk. w 1957-1958 r. 2) Nowy pomiar i kontrola terenowa z 1985 r  3) Dokumentacja uwłaszczeniowa | 1050 | 332 | 380 | 25 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 |
| 260101\_5.0024 | Oleszki | 1) Nowy pomiar do założenia ewidencji gruntów wyk. w -1957-1958  2) Dokumentacja uwłaszczeniowa | 1250 | 255 | 483 | 26 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 |
| **7** | 260101\_5  .0028 | Pęczelice | 1) Nowy pomiar do założenia ewid  encji gruntów wyk. w 1957 – 1958  2) Dokumentacja uwłaszczeniowa | 1850 | 357 | 595 | 33 | hybrydowa | 1:5000 | PL – 2000 |
| 260101\_5.0039 | Szczaworyż | 1) Nowy pomiar wykonany do założenia ewidencji gruntów w 1957 r. 2) Nowy pomiar i aktualizacja z 1965-1968 r.  3) dokumentacja uwłaszczeniowa | 3300 | 980 | 1049 | 42 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 |
| **8** | 260101\_5.0046 | Żerniki Górne | 1) Nowy pomiar do założenia ewidencji gruntów wyk. w latach - 1957 – 1959 r.  2) Nowy pomiar, aktualizacja z 1965r 3) Kontrola terenowa z 1992  4) Dokumentacja uwłaszczeniowa | 3600 | 1525 | 1163 | 103 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **9** | 260101\_5.0034 | Skotniki Duże | 1) Nowy pomiar wykonany do założenia ewidencji gruntów z 1957r  2) aktualizacja pod kątem scalenia z 1980 r.  3) scalenie gruntów (część wsi) - 1980 -1981r  4) dokumentacja uwłaszczeniowa | 1350 | 906 | 462 | 79 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 | Osnowa wykorzystana do założenia EGiB w 2011 r. została przeliczona na układ PL-2000 (wyrównanie dla całej jednostki ewidencyjnej) uzyskując: - przeciętny błąd położenia punktu 0,1851 m - maksymalny błąd położenia 0,6210 m. |
| 260101\_5.0035 | Skotniki Małe | 1) Scalenie gruntów wykonane w 1980 r.  2) Tereny wyłączone ze scalenia nowy pomiar wykonany do założenia ewid, gr. w 1960 r. - brak operatu pomiarowego | 1350 | 277 | 349 | 21 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 |
| **10** | 260101\_5.0013 | Kameduły | 1) Nowy pomiar do założenia ewidencji gruntów wyk w 1957r  2) Dokumentacja uwłaszczeniowa | 800 | 414 | 277 | 80 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 |
| 260101\_5.0019 | Las  Winiarski | 1) Nowy pomiar do założenia ewidencji gruntów wyk. w 1957-1958 r.  2) Dokumentacja uwłaszczeniowa | 1100 | 952 | 536 | 245 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 |
| **11** | 260101\_5.0038 | Szaniec | 1) Scalenie gruntów wyk. w 1979 r.  2) Dokumentacja uwłaszczeniowa  3) Obszar wyłączony ze scalenia- brak danych z pomiaru | 3750 | 1537 | 1646 | 199 | hybrydowa | 1:5000  1:2000 (1 ark) | PL - 2000 | Osnowa wykorzystana do założenia EGiB w 2011 r. została przeliczona na układ PL-2000 (wyrównanie dla całej jednostki ewidencyjnej) uzyskując: - przeciętny błąd położenia punktu 0,1851 m - maksymalny błąd położenia 0,6210 m.  Brak danych dotyczących osnowy wykorzystanej do założenia EGiB dla obszarów wyłączonych ze scalenia. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **12** | 260103\_4.0001 | Nowy  Korczyn | 1)Nowy pomiar do założenia ewidencji gruntów 1957-1959 (częściowo niekompletna)  2)Nowy pomiar i aktualizacja ewidencji gruntów z 1977 r.  3) Operaty dotyczące mienia opuszczonego | 7900 | 1784 | 1975 | 174 | hybrydowa | 1:5000  1:2000 (1 ark) | PL - 2000 | Osnowa częściowo aktualizowana w 1977 roku w układzie lokalnym.  Brak danych dotyczących dokładności osnowy wykorzystanej do założenia EGiB oraz szacunkowej ilości zachowanych na gruncie punktów osnowy |
| 260103\_5.0026 | Podzamcze | 1)Nowy pomiar do założenia ewidencji gruntów 1957-1959 (częściowo niekompletna) – obr Nowy Korczyn  2)Nowy pomiar i aktualizacja ewidencji gruntów z 1977 r. – obr Nowy Korczyn  3)Nowy pomiar do założenia ewidencji gruntów z 1958 – obr Grotniki Duże  4)Aktualizacja przedwojennych podkładów parcelacyjnych z 1960-61 oraz aktualizacja i cz. nowy pomiar z 1965-68 r. – obr Grotniki Duże | 1100 | 181 | 281 | 11 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 | Osnowa obrębu Nowy Korczyn oraz obrębu Grotniki Duże w układzie lokalnym.  Brak danych dotyczących dokładności osnowy wykorzystanej do założenia EGiB oraz szacunkowej ilości zachowanych na gruncie punktów osnowy |
| **13** | 260104\_  4.0001 | Pacanów | 1)Nowy pomiar do założenia ewidencji gruntów 1960-1962 r.  2)Operaty dotyczące mienia opuszczonego | 6500 | 2127 | 2122 | 209 | hybrydowa | 1:2000 | PL - 2000 | Osnowa w układzie „1965” z transformacji.  Brak danych dotyczących dokładności osnowy wykorzystanej do założenia EGiB oraz szacunkowej ilości zachowanych na gruncie punktów osnowy |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **14** | 260107\_2.0014 | Tuczępy | 1) Aktualizacja przedwojennego, scalenia gruntów z 1936r. i parcelacji b. majątku Tuczępy,  2) Nowy pomiar na części z reformy rolnej b. majątku Tuczępy i 2 osad młyńskich - opracowana w latach 1965 - 1968 r. | 4450 | 579 | 1721 | 147 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 | Osnowa w układzie lokalnym.  Brak danych dotyczących dokładności osnowy wykorzystanej do założenia EGiB oraz szacunkowej ilości zachowanych na gruncie punktów osnowy |
| **15** | 260108\_4.0001 | Wiślica | 1) Pomiar do założenia ewidencji gruntów z 1958 -1960 r.  2) Nowy pomiar i mapa zasadnicza (aktualizacja ewidencji gruntów) z 1977- 1980 r.  3) Operaty dotyczące mienia opuszczonego | 5144 | 1906 | 1470 | 156 | hybrydowa | 1:2000  1:1000 (1 ark) | PL - 2000 | Osnowa w układzie 1965 (z transformacji)  Brak danych dotyczących dokładności osnowy wykorzystanej do założenia EGiB oraz szacunkowej ilości zachowanych na gruncie punktów osnowy |

Liczbę punktów granicznych w poszczególnych przedziałach błędów określono w projekcie modernizacji – załącznik nr 4 do OPZ.

1. Informacje dotyczące liczby operatów technicznych, liczby budynków oraz postaci mapy zasadniczej.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR ZADANIA** | **Obręb ewidencyjny** | | **Liczba operatów techn. dotyczących EG do wykorzystania** | **Liczba budynków ujawnionych w EGiB** | **Dodatkowe informacje o MZ** |
| **Id** | **nazwa** |
| **1** | 260101\_5.0005 | Budzyń | 65 | 181 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| 260101\_5.0010 | Gadawa | 45 | 133 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| **2** | 260101\_5.0006 | Chotelek | 95 | 297 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| 260101\_5.0025 | Olganów | 50 | 294 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| **3** | 260101\_5.0008 | Elżbiecin | 65 | 126 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| 260101\_5.0044 | Zbrodzice | 55 | 223 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| **4** | 260101\_5.0012 | Janina | 90 | 464 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| **5** | 260101\_5.0014 | Kawczyce | 45 | 116 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| 260101\_5.0030 | Radzanów | 120 | 342 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| **6** | 260101\_5.0017 | Kostki Małe | 35 | 134 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| 260101\_5.0024 | Oleszki | 40 | 226 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| **7** | 260101\_5.0028 | Pęczelice | 50 | 171 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| 260101\_5.0039 | Szczaworyż | 70 | 266 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| **8** | 260101\_5.0046 | Żerniki Górne | 90 | 359 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| **9** | 260101\_5.0034 | Skotniki Duże | 80 | 329 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| 260101\_5.0035 | Skotniki Małe | 40 | 184 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| **10** | 260101\_5.0013 | Kameduły | 60 | 124 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| 260101\_5.0019 | Las  Winiarski | 110 | 163 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| **11** | 260101\_5.0038 | Szaniec | 215 | 833 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| **12** | 260103\_4.0001 | Nowy  Korczyn | 230 | 868 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| 260103\_5.0026 | Podzamcze | 30 | 159 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| **13** | 260104\_4.0001 | Pacanów | 190 | 1003 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci wektorowej |
| **14** | 260107\_2.0014 | Tuczępy | 155 | 627 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| **15** | 260108\_4.0001 | Wiślica | 135 | 534 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |

1. **Założenie ewidencji budynków nie jest przedmiotem niniejszego opracowania**. Aktualna EGiB zawiera informację o budynkach i lokalach.
2. Mapa EGiB oraz mapa zasadnicza prowadzone są w układzie **PUWG 2000 strefa 7**, w programie **EwMapa** firmy GEOBID.
3. Od 2001 r. wszystkie opracowania wprowadzane są do bazy mapy ewidencyjnej w postaci wektorowej.
4. W 2001 r. ewidencyjna mapa analogowa została zastąpiona mapą hybrydową.
5. Od 2007 r. wszystkie opracowania wprowadzane są do bazy mapy zasadniczej w postaci wektorowej.
6. W 2009 r. zasadnicza mapa analogowa została zastąpiona mapą hybrydową.