*Załącznik nr 1 do OPZ*

**Województwo Świętokrzyskie**

**Powiat Buski 2601**

**Zakres zamówienia dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków**

**oraz informacje o istniejących materiałach PZGiK, które mogą być
wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia**

1. Podstawowe informacje charakteryzujące sposób założenia i prowadzenia EGiB dla obrębów ewidencyjnych niżej wymienionych:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR ZADANIA** | **Obręb** | **Materiały źródłowe wykorzystane do założenia/ odnowienia EGiB** | **Szacunkowa liczba punktów granicznych ogółem** | **Liczba punktów granicznych w postaci wektorowej** | **Liczba działek ogółem** | **Liczba działek w postaci wektorowej** | **Mapa ewidencyjna** | **Informacje o osnowie geodezyjnej wykorzystanej do założenia EGiB** |
| **Id** | **Nazwa** | **postać mapy** | **Skala mapy źródłowej** | **Układ współrzęd.** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | 260101\_5.0005 | Budzyń | 1) Scalenie gruntów wyk. w latach 1984-1985 r.  | 1250 | 700 | 358 | 23 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 | Osnowa wykorzystana do założenia EGiB w 2011 r. została przeliczona na układ PL-2000 (wyrównanie dla całej jednostki ewidencyjnej) uzyskując: - przeciętny błąd położenia punktu 0,1851 m - maksymalny błąd położenia 0,6210 m. |
| 260101\_5.0010 | Gadawa | 1) Scalenie gruntów wyk. w latach - 1987-1988 r. | 1150 | 176 | 314 | 25 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 |
| **2** | 260101\_5.0012 | Janina | 1) Dokumentacja źródłowa do założenia ewidencji gruntów opracowana w latach 1960-1961, jako aktualizacja podkładów scaleniowych z 1929 r. – niekompletna 2) Dokumentacja uwłaszczeniowa | 4250 | 454 | 1704 | 88 | hybrydowa | 1:5000 | PL - 2000 | Brak danych dotyczących osnowy wykorzystanej do założenia EGiB |

Liczbę punktów granicznych w poszczególnych przedziałach błędów określono w projekcie modernizacji – załącznik nr 4 do OPZ.

1. Informacje dotyczące liczby operatów technicznych, liczby budynków oraz postaci mapy zasadniczej.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR ZADANIA** | **Obręb ewidencyjny** | **Liczba operatów techn. dotyczących EG do wykorzystania** | **Liczba budynków ujawnionych w EGiB** | **Dodatkowe informacje o MZ** |
| **Id** | **nazwa** |
| **1** | 260101\_5.0005 | Budzyń | 65 | 181 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| 260101\_5.0010 | Gadawa | 45 | 133 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |
| **2** | 260101\_5.0012 | Janina | 90 | 464 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej |

1. **Założenie ewidencji budynków nie jest przedmiotem niniejszego opracowania**. Aktualna EGiB zawiera informację o budynkach i lokalach.
2. Mapa EGiB oraz mapa zasadnicza prowadzone są w układzie **PUWG 2000 strefa 7**, w programie **EwMapa** firmy GEOBID.
3. Od 2001 r. wszystkie opracowania wprowadzane są do bazy mapy ewidencyjnej w postaci wektorowej.
4. W 2001 r. ewidencyjna mapa analogowa została zastąpiona mapą hybrydową.
5. Od 2007 r. wszystkie opracowania wprowadzane są do bazy mapy zasadniczej w postaci wektorowej.
6. W 2009 r. zasadnicza mapa analogowa została zastąpiona mapą hybrydową.