*Załącznik nr 1 do OPZ*

**Województwo Świętokrzyskie**

**Powiat Buski 2601**

**Jednostka ewidencyjna 260102\_2 – Gnojno**

**Obręb ewidencyjny:**

**260102\_2.0001 Balice**

**Zakres zamówienia dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków**

**oraz informacje o istniejących materiałach PZGiK, które mogą być
wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia**

1. Podstawowe informacje charakteryzujące sposób założenia i prowadzenia EGiB dla obrębów ewidencyjnych niżej wymienionych:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR ZADANIA** | **Obręb** | **Materiały źródłowe wykorzystane do założenia/ odnowienia EGiB** | **Informacje o osnowie geodezyjnej wykorzystanej do założenia EGiB** | **Szacunkowa liczba punktów granicznych ogółem** | **Liczba punktów granicznych w postaci wektorowej** | **Liczba działek ogółem** | **Liczba działek w postaci wektorowej** | **Mapa ewidencyjna** |
| **Id** | **Nazwa** | **postać mapy** | **Skala mapy źródłowej** | **Układ współrzęd.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | 260102\_2.0001 | Balice | 1) aktualizacja podkładów scaleniowych z 1938 r. do założenia ewidencji gruntów z 1962 roku | Brak danych do osnowy | 4500 | 1004 | 1862 | 123 | Hybrydowa(wektorowo - rastrowa) | 1:20001:5000 | PL - 2000 |
| 2) aktualizacja z 1966 roku (częś ciowa aktualizacja z nowym pomiarem arkusza nr 1, ustalenie stanu władania) | Osnowa w układzie lokalnym |
| 3) aktualizacja z 1986-1988 - nowy pomiar całej wsi, domierzono oczko „Bugaj”, ustalenie stanu władania. | Osnowa szczegółowa III klasy założona w 1980 roku w układzie 1965 (następnie wyrównana w układzie 2000). W nawiązaniu do ww. osnowy założono ciągi poligonowe osnowy pomiarowej w układzie 1965. |
| 4) Dokumentacja uwłaszczeniowa | Brak osnowy. |

Liczbę punktów granicznych w poszczególnych przedziałach błędów określono w projekcie modernizacji – załącznik nr 4 do OPZ.

1. Informacje dotyczące liczby operatów technicznych, liczby budynków oraz postaci mapy zasadniczej.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR ZADANIA** | **Obręb ewidencyjny** | **Liczba operatów techn. dotyczących EG do wykorzystania** | **Liczba budynków ujawnionych w EGiB** | **Dodatkowe informacje o MZ** |
| **Id** | **nazwa** |
| **1** | 260102\_2.0001 | Balice | 75 | 460 | mapa zasadnicza o kompletnej treści w postaci hybrydowej, Baza GESUT w formie obiektowej, Baza BDOT500 w formie obiektowej - w opracowaniu |

1. **Założenie ewidencji budynków nie jest przedmiotem niniejszego opracowania**. Aktualna EGiB zawiera informację o budynkach i lokalach.
2. Mapa EGiB oraz mapa zasadnicza prowadzone są w układzie **PUWG 2000 strefa 7**, w programie **EwMapa** firmy GEOBID.
3. Od 2001 r. wszystkie opracowania wprowadzane są do bazy mapy ewidencyjnej w postaci wektorowej.
4. W 2001 r. ewidencyjna mapa analogowa została zastąpiona mapą hybrydową.
5. Od 2007 r. wszystkie opracowania wprowadzane są do bazy mapy zasadniczej w postaci wektorowej.
6. W 2009 r. zasadnicza mapa analogowa została zastąpiona mapą hybrydową.