*Załącznik nr 1 do OPZ*

**Województwo Świętokrzyskie**

**Powiat Buski 2601**

**Zakres zamówienia dotyczącego inicjalnej powiatowej bazy BDOT500
oraz informacje o istniejących materiałach PZGiK, które mogą być
wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia**

1. Podstawowe informacje o stanie i sposobie prowadzenia mapy zasadniczej w postaci elektronicznej. W ramach niniejszego zamówienia w powiecie Buskim tworzona będzie inicjalna powiatowa baza BDOT500 dla całych jednostek ewidencyjnych niżej wymienionych:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** **zadania** | **TERYTjednostkiewidencyjnej** | **Nazwa jednostki** **ewidencyjnej** | **Ilość obrębów** | **Pole powierzchni mapy** **zasadniczej [ha]** | **Mapa założona na podstawie[0 lub 1]\*** | **Treść mapy zasadniczej** |
| **miejskich** | **wiejskich** | **hybrydowej** | **wektorowej** | **Pomiarówterenowych[0 lub 1]** | **Pomiarówkartometrycznych[0 lub 1]** | **Innychmateriałów[0 lub 1]** | **Obligatoryjna[ha]** | **Obligatoryjnaz fakultatywną[ha]** |
| **1** | 260101\_4 | Busko-Zdrój – miasto | 14 | 0 | 0 | 1228 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1228 |
| **2** | 260101\_5 | Busko-Zdrój – obszar wiejski | 0 | 47 | 1842 | 2953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4795 |
| **3** | 260102\_2 | Gnojno | 0 | 28 | 907 | 805 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1712 |
| **4** | 260103\_4 | Nowy Korczyn – miasto | 1 | 0 | 217 | 153 | 1 | 1 | 0 | 0 | 370 |
| 260103\_5 | Nowy Korczyn –obszar wiejski | 0 | 23 | 660 | 1697 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2357 |
| **5** | 260104\_2 | Pacanów – miasto | 1 | 0 | 0 | 362 | 1 | 1 | 0 | 0 | 362 |
| 260104\_2 | Pacanów – obszar wiejski | 0 | 26 | 0 | 2539 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2539 |
| **6** | 260105\_2 | Solec-Zdrój | 0 | 19 | 1166 | 459 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1625 |
| **7** | 260106\_4 | Stopnica - miasto | 1 | 0 | 0 | 455 | 1 | 1 | 0 | 0 | 455 |
| 260106\_5 | Stopnica – obszar wiejski | 0 | 30 | 0 | 2185 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2185 |
| **8** | 260107\_2 | Tuczępy | 0 | 15 | 1158 | 472 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1630 |
| **9** | 260108\_4 | Wiślica – miasto | 1 | 0 | 67 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 260108\_5 | Wiślica – obszar wiejski | 0 | 19 | 1345 | 405 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1750 |
| **Razem:** | **16** | **208** | **7362** | **13736** |  |  |  | **0** | **21098** |

\*„**0**” – jeżeli nie wykonany został dany rodzaj pomiaru; „**1**” - jeżeli wykonany został dany rodzaj pomiaru

1. Mapa zasadnicza prowadzona jest w układzie **PUWG 2000 strefa 7**, w programie **EwMapa** firmy GEOBID.
2. Od 2009 r. mapa analogowa została zastąpiona mapą hybrydową.
3. Dla obszarów objętych zamówieniem dotyczącym inicjalnej powiatowej bazy BDOT500 Zamawiający udostępni Wykonawcy operaty techniczne dotyczące: aktualizacji mapy zasadniczej (dc projektowych), inwentaryzacji powykonawczej (sieci uzbrojenia terenu, budynków, budowli) itp. zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr** **zadania** | **TERYTjednostkiewidencyjnej** | **Nazwa jednostki** **ewidencyjnej** | **Szacunkowa liczba operatów zawierających wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykonanych do 2006 roku [szt]** |
| **1** | 260101\_4 | Busko-Zdrój – miasto | 3708 |
| **2** | 260101\_5 | Busko-Zdrój – obszar wiejski | 2936 |
| **3** | 260102\_2 | Gnojno | 314 |
| **4** | 260103\_4 | Nowy Korczyn – miasto | 560 |
| 260103\_5 | Nowy Korczyn –obszar wiejski |
| **5** | 260104\_2 | Pacanów – miasto | 561 |
| 260104\_2 | Pacanów – obszar wiejski |
| **6** | 260105\_2 | Solec-Zdrój | 595 |
| **7** | 260106\_4 | Stopnica - miasto | 900 |
| 260106\_5 | Stopnica – obszar wiejski |
| **8** | 260107\_2 | Tuczępy | 480 |
| **9** | 260108\_4 | Wiślica – miasto | 502 |
| 260108\_5 | Wiślica – obszar wiejski |
| **Razem:** | **10 556** |

1. W związku z tym ,że od 2007 r. wszystkie opracowania wprowadzane są do bazy mapy zasadniczej w postaci wektorowej do opracowania inicjalnej powiatowej bazy BDOT500 Zamawiający udostępni Wykonawcy wyłącznie operaty techniczne wykonane przed 2007 rokiem.