……..…………………

 */pieczęć wykonawcy/*

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**Zakup i dostawa samochodu osobowego w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III”**

 **Zakup i dostawa samochodu osobowego - bus (17 osobowego) dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie**

| **lp** | **Wymagane minimalne parametry przedmiotu zamówienia** | **Parametry oferowanego samochodu**UWAGA :(jeżeli zaoferowany pojazd spełnia minimalne wymogi w kolumnie 2 w wersji standardowej dla określonego modelu wystarczającym jest podanie informacji określonych w kolumnie 3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | **samochód osobowy - fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2020r.*** liczba miejsc siedzących: co najmniej 17(16+1)
* możliwość demontażu tylnego rzędu siedzeń ( możliwości wpięcia wózka inwalidzkiego )
* rampa najazdowa dla 1 wózka inwalidzkiego – szybki demontaż (za ostatnim rzędem siedzeń )
* pojemność silnika min. (cm3): 2000
* pojemność zbiornika paliwa min. (l): 70
* rodzaj paliwa: olej napędowy
* moc silnika (kM): min. 125
* skrzynia biegów manualna, min 5 biegowa
* hamulce tarczowe
* chlapacze przód –tył
* koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi
* ABS
* EBA
* ESP
* ASR
* Klimatyzacja z przodu i z tyłu + dodatkowe ogrzewanie

niezależne, * Wspomaganie hydrauliczne kierownicy
* Pasy bezpieczeństwa – 3 punktowe, bezwładnościowe ( wszystkie fotele )
* Podłoga antypoślizgowa, wodoodporna
* Immobiliser
* Lampy obrysowe
* Ogranicznik prędkości zaprogramowany do max. 100 km/h
* Centralny zamek z pilotem
* Elektryczne regulowane szyby, przednie
* Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem
* Fotel pasażera przedni dla 2 osób, zagłówki, pasy bezpieczeństwa
* Tapicerka materiałowa
* Gniazdo 12 V na konsoli zmiany biegów i na kokpicie
* Wentylacja:

- filtr powietrzna- recyrkulacja* Lakier bazowy ( do wyboru )
* Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane

z zintegrowanymi kierunkowskazami* Przesuwane drzwi boczne po prawej stronie samochodu z automatycznie wysuwanym podestem ( sterowane przez kierowcę zamykanie i otwieranie drzwi bocznych )
* Uchwyty wejściowe na słupkach po prawej i lewej stronie w przestrzeni pasażerskiej
* Przyciemniane boczne szyby w przestrzeni pasażerskiej
* Tylne drzwi przeszklone, dwuskrzydłowe
* Radio fabryczne z zestawem głośnomówiącym, sterowane z kierownicy,
* Czujnik parkowania przód - tył samochodu
* Komputer pokładowy
* Światła do jazdy dziennej
* Komfortowe wykończenie wnętrza – bezpieczna przestrzeń pasażerska

( bez ostrych krawędzi )* dostawca musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie woj. świętokrzyskiego

**Wymagany okres gwarancji;**na elementy mechaniczne min. 2 latana powłokę lakierniczą min. 2 latana perforację nadwozia min. 6 lat przeglądy max. co 30 000 km, lub 1 rok, co pierwsze nastąpi**wymagane kryteria oferowanego pojazdu:****EMISJA CO2 oraz EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ – zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów odpowiadająca normie EURO6****Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( teks jednolity Dz. U. z 2005r. nr 108, poz. 908 z p. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.** **Wymienione powyżej kryteria uwzględniają wymogi wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 96, poz. 559)** | **Producent** **…………………………………****Model****………………………………..****Symbol****………………………………..** |