……..…………………

*/pieczęć wykonawcy/*

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**Zakup i dostawa samochodu osobowego w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III”**

**Zakup i dostawa samochodu osobowego - bus (17 osobowego) dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie**

| **lp** | **Wymagane minimalne parametry przedmiotu zamówienia** | **Parametry oferowanego samochodu**  UWAGA :  (jeżeli zaoferowany pojazd spełnia minimalne wymogi w kolumnie 2 w wersji standardowej dla określonego modelu wystarczającym jest podanie informacji określonych w kolumnie 3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | **samochód osobowy - fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2020r.**   * liczba miejsc siedzących: co najmniej 17(16+1) * możliwość demontażu tylnego rzędu siedzeń ( możliwości wpięcia wózka inwalidzkiego ) * rampa najazdowa dla 1 wózka inwalidzkiego – szybki demontaż (za ostatnim rzędem siedzeń ) * pojemność silnika min. (cm3): 2000 * pojemność zbiornika paliwa min. (l): 70 * rodzaj paliwa: olej napędowy * moc silnika (kM): min. 125 * skrzynia biegów manualna, min 5 biegowa * hamulce tarczowe * chlapacze przód –tył * koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi * ABS * EBA * ESP * ASR * Klimatyzacja z przodu i z tyłu + dodatkowe ogrzewanie   niezależne,   * Wspomaganie hydrauliczne kierownicy * Pasy bezpieczeństwa – 3 punktowe, bezwładnościowe ( wszystkie fotele ) * Podłoga antypoślizgowa, wodoodporna * Immobiliser * Lampy obrysowe * Ogranicznik prędkości zaprogramowany do max. 100 km/h * Centralny zamek z pilotem * Elektryczne regulowane szyby, przednie * Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem * Fotel pasażera przedni dla 2 osób, zagłówki, pasy bezpieczeństwa * Tapicerka materiałowa * Gniazdo 12 V na konsoli zmiany biegów i na kokpicie * Wentylacja:   - filtr powietrzna  - recyrkulacja   * Lakier bazowy ( do wyboru ) * Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane   z zintegrowanymi kierunkowskazami   * Przesuwane drzwi boczne po prawej stronie samochodu z automatycznie wysuwanym podestem ( sterowane przez kierowcę zamykanie i otwieranie drzwi bocznych ) * Uchwyty wejściowe na słupkach po prawej i lewej stronie w przestrzeni pasażerskiej * Przyciemniane boczne szyby w przestrzeni pasażerskiej * Tylne drzwi przeszklone, dwuskrzydłowe * Radio fabryczne z zestawem głośnomówiącym, sterowane z kierownicy, * Czujnik parkowania przód - tył samochodu * Komputer pokładowy * Światła do jazdy dziennej * Komfortowe wykończenie wnętrza – bezpieczna przestrzeń pasażerska   ( bez ostrych krawędzi )   * dostawca musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie woj. świętokrzyskiego   **Wymagany okres gwarancji;**  na elementy mechaniczne min. 2 lata  na powłokę lakierniczą min. 2 lata  na perforację nadwozia min. 6 lat  przeglądy max. co 30 000 km, lub 1 rok, co pierwsze nastąpi  **wymagane kryteria oferowanego pojazdu:**  **EMISJA CO2 oraz EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ – zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów odpowiadająca normie EURO6**  **Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( teks jednolity Dz. U. z 2005r. nr 108, poz. 908 z p. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.**  **Wymienione powyżej kryteria uwzględniają wymogi wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 96, poz. 559)** | **Producent**  **…………………………………**  **Model**  **………………………………..**  **Symbol**  **………………………………..** |